**EGYEDI KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPÁK KARBANTARTÁSA, DÍSZVILÁGÍTÁS, KARÁCSONYI DÍSZVILÁGÍTÁS JELZŐLÁMPÁK**

**1.1 Egyedi közvilágítási lámpák karbantartása, üzemeltetése**

**Feladatkörön belül végzendő munkák:**

* A felsorolt utcákban közvilágítási lámpák üzemelésének folyamatos biztosítása, ezen belül a kiégett izzók kettő munkanapon belüli cseréje.
* Szerelvénylapok, alkatrészek üzembiztos állapotának folyamatosan fenntartása javítással, cserével.
* A közvilágítási lámpák tartószerkezeteinek karbantartása rozsdátlanítással, festéssel. Az erre vonatkozó ütemtervet április 15-ig kell elkészíteni, és a Megbízó részére írásban átadni.
* Az Önkormányzat által biztosított lámpaburák, illetve a Megbízott által biztosított üveglapok kettő munkanapon belüli cseréje, törés vagy rongálás esetén.
* Szándékos rongálásból adódó üzemzavarok dokumentálása és a Rendőrség felé eljárás kezdeményezése.
* Lámpaburák évi kétszeri tisztítása szükség szerint.
* Áramszolgáltatói tulajdonú kábel hibáinak megrendelő felé történő megrendelése, annak felderítésében aktív közreműködés.

**Egyedi karbantartású közvilágítási lámpák**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Helyszín** | **darab** | **Lámpa típus** |
| Erzsébet udvar | 22 | LED 18W  |
| Céhmesterek udvara | 50 | LED |
| Céhmesterek udvara | 16 | LED |
| Lenkey udvar | 22 | LED |
| Lenkey udvar | 24 | 70W hagyományos Na |
| Bazilika Gomba | 4 | 400W hagyományos Na |
| Ballasi Bálint utca | 4 | 70 W LU |
| Főiskola | 6 | 70W hagyományos Na |
| Hatvani kapu tér | 4 | 70W |
| Hatvani kapu tér | 12 | 8 W taposó lámpa |
| Eszterházy tér | 35 | 23W kompakt lámpa |
| Eszterházy tér | 4 | 70W hagyományos Na |
| Eszterházy tér | 12 | 70W |
| Eszterházy tér | 6 | 46W |
| Eszterházy tér | 3 | 46 W |
| Kossuth Lajos utca | 15 | LED 46W |
| Széchenyi utca | 20 | 70W hagyományos Na |
| Érsek utca | 11 | 70W hagyományos Na |
| Szent János utca | 8 | 70W hagyományos Na |
| Jókai utca | 6 | 70 W LU |
| Hibay Károly utca | 8 | 70 W LU |
| Dobó tér | 55 | LED |
| Dobó tér  | 22 | 70W taposó lámpa |
| Dobó tér | 10 | 7 W taposó lámpa LED |
| Dobó utca | 31 | 70 W LU |
| Dobó utca | 22 | 70W taposó lámpa |
| Szent Miklós utca | 10 | LED |
| Bajcsy-Zsilinszky utca | 9 | 70W hagyományos Na |
| Kracker udvar | 18 | LED 9W |
| Jókai utcai tömb B | 8 | LED |
| Tinódi Sebestyén (volt Dózsa György) tér | 16 | LED |
| Szmrecsányi Lajos Érsekkert | 16 | 70W hagyományos Na |
| Piac | 14 | 8 W LED |
| Zalár utca | 5 | 70 W LU |
| Tábornokház | 16 | 8 W LED |
| Tábornokház | 6 | 70W taposó lámpa |
| Patakpart | 8 | 70W hagyományos Na |
| Leányka utca | 10 | 21W kompakt lámpa |
| Foglár utca | 10 | 42W kompakt lámpa |
| Egészségház utca | 17 | LED |
| Új Kerékpár út  | 98 | 7 W LED lámpa |
| Eszperantó sétány | 6  | 70 W LU |
| Eszperantó sétány | 24 | 7 W taposó lámpa LED |
| Gerl Mátyás utca | 4 | 70 W LU |
| Széchenyi utca | 10 | 150 W LU |
| **Összesen:** | **737** |  |

**1.2 Díszvilágítás üzemeltetés, karbantartás**

**Feladatkörön belül végzendő munkák:**

* A felsorolt díszvilágítási helyek üzemelésének folyamatos biztosítása, a kiégett izzók észleléstől, vagy a Megbízó részéről kijelölt kapcsolattartói jelzéstől számított kettő munkanapon belüli cseréje.
* Szerelvény lapok, alkatrészek üzembiztos állapotának fenntartása, javítással, cserével.
* Az Áramszolgáltató tulajdonában lévő betápláló kábelek hibáinak közműtulajdonos felé történő jelzése, annak javításánál aktív közreműködés.
* Jogszabályokban előírt időközönként a szükséges érintésvédelmi mérések elvégzése, elvégeztetése.
* Az időkapcsolóval működő díszvilágítások kapcsolóinak folyamatos (hetenkénti) üzemidő korrekciója.
* Díszvilágítási lámpák tartószerkezeteinek, védőrácsainak évenként egyszeri karbantartása, rozsdátlanítással és festéssel.
* Fényvetők tükreinek, üvegeinek rendszeres tisztántartása.
* 20.000 forint érték feletti eseti javításról a Megbízó tájékoztatása.
* Rendezvény tereken (Dobó tér, Kisdobó tér, Gárdonyi tér, Szúnyog-köz) a villamos rendezvény szekrények üzemeltetése. A rendezvények idejére – amennyiben az munkaidőn belül vannak - szakfelügyelet biztosítása.
* A feladatkörön belül végzendő munkák ütemtervét április 15-ig kell elkészíteni, és a Megbízó részére írásban átadni.

**Díszvilágítási helyek**

1. Minorita templom
2. Dobó István szobor
3. Székesegyház
4. Líceum
5. Várfal, várzászló
6. Dobó Gimnázium
7. Minaret
8. Hatvanasezred emlékmű
9. 56-os emlékmű
10. Ráctemplom
11. Felnémeti templom
12. Ciszterci templom
13. Bartók Béla tér Mária szobor
14. Barátok temploma
15. Deák Ferenc mellszobor
16. II. Rákóczi Ferenc mellszobor
17. Református templom
18. Szmrecsányi Lajos Érsekkert -szökőkút

**1.3 Karácsonyi díszvilágítás**

**Feladatkörön belül végzendő munkák:**

* *A Megbízott köteles jó egészségi állapotú, környezetére veszélyt nem jelentő* „Mindenki karácsonyfája” beszerzésére /1 db. min 12. magasságú a Dobó térre és 1 db. min 8 m magasságú a Felsővárosban kijelölt helyszínre/; elhelyezésére; díszítésére égősorral és kültéri karácsonyi díszekkel; valamint az ünnepeket követően az elbontására.
* *A Megbízott köteles biztosítani a fa biztonságos kialakítását, elhelyezését (eldőlés, borulás ellen), a fa fennállása során folyamatosan.*
* A Dobó térre elhelyezett karácsonyfa díszítését előre egyeztetett módon kell biztosítani.
* 3 db „Belvárosi fénykapu” elhelyezése az Adventi időszak kezdetére (Széchenyi utcában és Jókai utcában) és bontása január 6-a után. A meglévő díszítő elemek és fényfüzérek szükség szerinti javítása, pótlása.
* Karácsonyi díszvilágítás elhelyezése az Adventi időszak kezdetére, bontása január 6-a után. A meglévő díszítő elemek és fényfüzérek szükség szerinti javítása.

Helyszínek: Dobó I. tér, Kis Dobó tér, Dobó utca, Széchenyi utca, Érsek utca, Szent János utca, Bajcsy-Zs. utca, Városháza, Kossuth Lajos utca, Jókai utca, Eszterházy tér, Szépasszony-völgy, II. Rákóczi Ferenc utca, Deák Ferenc utca, Felnémet-Rozália híd, Törvényház utca, Cifrakapu utca, Servita utca, Gárdonyi Géza tér, Mátyás király utca, Végvári vitézek tere

* Megbízott köteles az egyéni körzeti önkormányzati képviselők által felállított karácsonyfák díszítésére a meglévő égősorral, az ünnepeket követően a fényfűzérek elbontására,

**1.4. Jelzőlámpák üzemeltetése**

- Vállalkozó rendszeresen karbantartja a Deák Ferenc utca – Hadnagy utca találkozásánál, a Deák Ferenc utca – Klapka György utca találkozásánál, valamint a Törvényház utcában lévő jelzőlámpás kereszteződésben lévő jelzőlámpákat.

***FELADAT TELJESÍTÉS DOKUMENTÁLÁSA***

A Megbízott a közvilágítás, díszvilágítás üzemeltetési, javítási feladatok ellátása során alkalmazza az 5/a. sz. mellékletben foglalt MVM előírásokat.

A Megbízott köteles ezirányú tevékenységéről munka naplót vezetni és azt minden hónap 10 napjáig leadni a Megbízó részére.

Eger, 2024. április

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………**Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata***Képviseletében**Mirkóczki Ádám Polgármester****Megbízó*** | ………………………………………**„Városgondozás Eger” Ipari Kereskedelmi** **és Szolgáltató Kft.***képviseletében**Eged István Renátó Ügyvezető Igazgató****Megbízott*** |